企业合规经营政策指导建议书

	执法事项名称
	未及时整理违规停放的车辆的处罚

	违法风险点
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]未及时整理违规停放的车辆的行为违反了《威海市停车管理和服务条例》的规定，城市管理主管部门按照职责可责令改正或进行处罚。

	常见违法行为表现
	未及时整理违规停放的车辆

	法律法规依据
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]《威海市停车管理和服务条例》第三十三条第三款“互联网租赁非机动车经营企业应当在区（县级市）人民政府划定的互联网租赁非机动车停放点建设固定停车设施或者采用电子围栏等技术手段，规范用户停放行为，及时整理违规停放的车辆，及时回收故障、破损车辆。”

	违法责任
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]《威海市停车管理和服务条例》第四十三条“ 违反本条例第三十三条第三款规定，互联网租赁非机动车经营企业未及时将违规停放的车辆整理到互联网租赁非机动车停放点停放以及及时回收故障、破损车辆的，公安机关交通管理部门或者城市管理主管部门按照职责，对互联网租赁非机动车经营企业进行警告，责令改正；拒不改正的，按照违规车辆每辆一百元的标准罚款。”

	合规建议
	[bookmark: OLE_LINK3]依据《《威海市停车管理和服务条例》第三十三条第三款，应当及时整理违规停放的车辆。

	关联性政策规定
	《威海市停车管理和服务条例》第三十三条第三款及第四十三条。

	其他政策建议
	无



企业合规经营政策指导建议书
	执法事项名称
	未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪音的建筑施工作业的处罚

	违法风险点
	未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪音的建筑施工的行为违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，由工程所在地人民政府指定的部门可依规责令整改或进行处罚。

	常见违法行为表现
	未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪音的建筑施工作业

	法律法规依据
	《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条“在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民”。

	违法责任
	《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条“违反本法规定，建设单位、施工单位有下列行为之一，由工程所在地人民政府指定的部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，可以责令暂停施工。.....（二）未按照规定取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的。”

	合规建议
	依据《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

	关联性政策规定
	《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条及第七十七条第一款第(二)项。

	其他政策建议
	无




	企业合规经营政策指导建议书
	执法事项名称
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]随意倾倒生活垃圾的处罚

	违法风险点
	随意倾倒生活垃圾的行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条第二款的规定，县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得。

	常见违法行为表现
	随意倾倒生活垃圾

	法律法规依据
	[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条第二款“任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”

	违法责任
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK26]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第一款第一项“违反本法规定，有下列行为之一，由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得:第(一)随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的”、第一百一十一条第二款“单位有前款第一项、第七项行为之一，处五万元以上五十万元以下的罚款；单位有前款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；个人有前款第一项、第五项、第七项行为之一，处一百元以上五百元以下的罚款。”。

	合规建议
	依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条第二款的规定，应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。

	关联性政策规定
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十九条第二款、第一百一十一条第一款第一项及第一百一十一条第二款。

	其他政策建议
	无



企业合规经营政策指导建议书

	执法事项名称
	依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用

	违法风险点
	未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用违反了《中华人民共和国消防法》的规定，住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处罚款。

	常见违法行为表现
	未办理消防验收投入使用或者消防验收不合格不停止使用

	法律法规依据
	《中华人民共和国消防法》
第十三条第三款 依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应
当停止使用。

	违法责任
	《中华人民共和国消防法》
第五十八条第一款第二项 违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款，(二)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的。

	合规建议
	依据《中华人民共和国消防法》第十三条第一款、第三款，应当及时申报消防验收或者未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。

	关联性政策规定
	《中华人民共和国消防法》第十三条、第五十八条

	其他政策建议
	无



企业合规经营政策指导建议书
	执法事项名称
	串通投标的处罚

	违法风险点
	《中华人民共和国招标投标法》第三十二条“投标人不得相互串通投标报价”和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制......”的规定

	常见违法行为表现
	串通投标的行为

	法律法规依据
	《中华人民共和国招标投标法》第三十二条“投标人不得相互串通投标报价”和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制......”的规定”

	违法责任
	《中华人民共和国招标投标法》第五十三条　投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	合规建议
	依据《中华人民共和国招标投标法》三十二条的规定，第三十二条　投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

	关联性政策规定
	依据《中华人民共和国招标投标法》三十二条的规定，第三十二条　投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

	其他政策建议
	无


企业合规经营政策指导建议书

	执法事项名称
	我单位未采取措施消除事故隐患案

	违法风险点
	群塔作业安装、使用严格按照群塔防碰撞方案实施

	常见违法行为表现
	群塔作业安全距离不足2m

	法律法规依据
	中华人民共和国行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）2.0.14“当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台之间的最小架设距离应符合下列规定：…2高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m”的规定；
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规［2024］5号）第八条：“建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：…（八）：塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离…”；
《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

	违法责任
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

	合规建议
	依法依规进行生产经营

	关联性政策规定
	中华人民共和国行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规［2024］5号）。

	其他政策建议
	无


企业合规经营政策指导建议书
	执法事项名称
	我单位未监督检查起重机械的使用情况案

	违法
风险点
	群塔作业安装、使用严格按照群塔防碰撞方案实施

	常见违法行为表现
	群塔作业安全距离不足2m

	法律法规依据
	《中华人民共和国行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）2.0.14“当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台之间的最小架设距离应符合下列规定：…2高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m”的规定；
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规［2024］5号）第八条：“建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：…（八）：塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离…”；
《建筑起重机械安全监督管理规定》（2008年1月28日中华人民共和国建设部令第166号发布）第二十二条“监理单位应当履行下列安全职责：…（五）监督检查建筑起重机械的使用情况…”的规定。

	违法责任
	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（2008年1月28日中华人民共和国建设部令第166号发布）第三十二条：“违反本规定，监理单位未履行第二十二条第（一）（二）（四）（五）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款。”

	合规建议
	依法依规进行生产经营

	关联性政策规定
	中华人民共和国行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规［2024］5号）；《建筑起重机械安全监督管理规定》（2008年1月28日中华人民共和国建设部令第166号发布）。

	其他政策建议
	无


[bookmark: _GoBack]
